**苏州市重点排污单位环境信息公开表**

|  |
| --- |
| **一、基 础 信 息：** |
| **单位名称** | 张家港市皇冠鞋帽有限公司 |
| **组织机构****代 码** | 703680735 | **法 定****代表人** | 张轶琦 | **联 系****方 式** | 13382132999 |
| **生产地址** | 张家港市凤凰镇西张栏杆桥 |
| **生产经营和管理服务的主要内容** | 各式帽子、鞋子、服装、箱包、围巾、手套及其服饰品、针纺织品加工、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| **产品及规模** | 帽子200万顶 |
| **二、排 污 信 息：** |
| **类 别** | **废 水 （单位：mg/l）** | **废 气 （单位：mg/m3）** |
| **污染物** | **CODcr** | **氨氮** | **总磷** |  |  | **SO2** | **NOX** | **粉尘** |  |  |
| **排放浓度** | 60 | 5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **执行标准** | 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值DB32/1072-2007 |
| **超标情况** | 否 | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| **排放方式** | 排外环境 |  |
| **排放总量（Kg/年）** | 330 | 4.7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **核定的****排放总量****（Kg/年）** | 840 | 70 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **排 放 口****数量及****分布情况** | **排放口1** | **经度： 120”34’****纬度： 31”48’** | **排气筒1** | **经度：****纬度：** |
| **排放口2** | **经度：** **纬度：**  | **排气筒2** | **经度：****纬度：** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况：** |
| **废水处理****设 施** | **是 否 建 设** | 是 |
| **主要处理工艺** | 活性污泥法 |
| **是否正常运行** | 是 |
| **废气处理****设 施** | **是 否 建 设** |  |
| **主要处理工艺** |  |
| **是否正常运行** |  |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：** |
| **建设项目是否经过环评审批** | 是 |
| **建设项目是否经过环保验收** | 是 |
| **其他环境保护行政许可情况** |  |
| **五、突发环境事件应急预案：** （以附件形式上传） |
| **六、其他应当公开的环境信息和情况说明：**我公司完全遵照排污许可证要求落实执行：1.COD，氨氮，总排水量，PH值安装自动在线设备并已联网，监测数据每日4次上传省平台，苏州市平台，张家港市平台。2.委托江苏烔测环保技术有限公司监测，颗粒物，非甲烷总烃每半年1次，硫化物，笨胺类每月1次，五日生化需氧量每周1次，数据均联网上传。3.公司购置监测设备对悬浮物，色度，总氮，总磷进行监测每日1次，数据均联网上传。 |
| **备注：**国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |

**填报说明：**

1. **“是否情况”填写**：“ 是 ”或“否” ；

2. **排放方式指：**排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. **排放总量为：**上一年度的排放总量；

4. **各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区环保局，**各地环保局**负责将表格统一链接到各环保局

网站上进行环境信息公开；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。